因為目前還沒有找到YOLOv3在Pi上透過NCS運算棒執行的方法

但是有找到Tiny YOLOv3在Pi上免NCS運算棒執行的方法，且速度還算快，因此先訓練Tiny版模型讓Pi執行。

cfg檔案同步保存在github上：

# [yolov3.cfg](https://gist.github.com/e96031413/659746b2d213a9574b5898f2393a8b6c)

# [yolov3-tiny.cfg](https://gist.github.com/e96031413/bd77222a608999db2e58922f1be35d76)